MÉMOIRE TECHNIQUE
Lot Électricité — [Nom de l'opération / du marché]
[Nom de votre entreprise] — [SIRET] — [Lot concerné]
Modèle gratuit proposé par BatiRedac (batiredac.com/modele-memoire-technique/electricite). Remplacez chaque consigne par votre contenu et alignez les sections sur les critères du règlement de consultation. Supprimez cette ligne avant dépôt.
1. Présentation de l'entreprise
Identité, historique, effectifs, chiffre d'affaires, zone d'intervention.
[À compléter avec les informations de votre entreprise]
2. Qualifications et assurances
Qualifications attendues sur ce type de lot (joindre les certificats en cours de validité) :
1. Qualifelec E2 — Installations électriques tertiaires et industrielles
1. Qualifelec E1 — Installations électriques logement / petit tertiaire
1. IRVE — Bornes de recharge véhicules électriques (si concerné)
1. RGE — travaux d'efficacité énergétique (éclairage, rénovation)
[Références de vos certificats et attestations d'assurance]
3. Compréhension du projet et des enjeux
Reformulez le contexte du marché et identifiez 3 à 5 enjeux issus du CCTP.
[À compléter avec les informations de votre entreprise]
4. Moyens humains affectés
Effectif dédié, qualifications et rôle de chacun. Trame type pour ce métier :
1. Chargé d'affaires (Ingénieur/technicien, BR-B2V-BC) — Études, plans d'exécution, interface MOE
1. Chef de chantier (N4, B2V-BC-BR, SST) — Encadrement, consignations, autocontrôles
1. Électriciens (N3, B1V-BR) — Cheminements, tirage, appareillage, raccordements
1. Aides-électriciens (N2, B0-H0V) — Approvisionnements, cheminements, repérage
[Nom, ancienneté et disponibilité de chaque intervenant]
5. Moyens matériels dédiés
Matériel affecté au chantier, en propre ou en location, et matériel de secours.
Mesure et contrôle
1. Contrôleur d'installation multifonction (isolement, continuité, boucle)
1. Mesureur de terre, pinces ampèremétriques, VAT
1. Caméra thermique pour contrôle des tableaux
Mise en œuvre
1. Presses à sertir hydrauliques, dénudeuses automatiques
1. Tire-câbles et aiguilles, cintreuses
1. Outillage isolé 1000 V
Accès et levage
1. Nacelles élévatrices (CACES R486) pour travaux en hauteur
1. Échafaudages roulants, gerbeurs pour tableaux
[Complétez avec vos matériels réellement mobilisés]
6. Méthodologie d'exécution détaillée
Section la plus notée : comment vous exécutez concrètement les travaux du CCTP.
Études et préparation
Analyse du dossier (plans, CCTP, DPGF), relevés sur site, plans d'exécution et schémas unifilaires soumis au visa de la maîtrise d'œuvre, notes de calcul (sections, chutes de tension, sélectivité), synthèse des réservations avec les autres corps d'état.
[Adaptez au chantier : quantités, cadences, points singuliers]
Installation courants forts et faibles
Pose des chemins de câbles avec séparation CFO/CFA (30 cm minimum ou cloison), tirage et repérage des câbles à chaque extrémité, pose de l'appareillage, câblage et raccordement des tableaux avec repérage conforme aux schémas.
[Adaptez au chantier : quantités, cadences, points singuliers]
Autocontrôles et essais
Vérification d'absence de tension et consignation par personnel habilité BC avant toute intervention. Mesures réglementaires sur 100 % des circuits : isolement, continuité des masses, valeur de terre, déclenchement des différentiels. Fiches d'autocontrôle jointes au dossier qualité.
[Adaptez au chantier : quantités, cadences, points singuliers]
Réception et DOE
Passage CONSUEL et levée des observations, essais fonctionnels avec la maîtrise d'œuvre, formation des utilisateurs, remise du DOE complet : plans conformes à exécution, schémas de tableaux, PV d'essais, notices et fiches techniques.
[Adaptez au chantier : quantités, cadences, points singuliers]
7. Normes et textes de référence
1. NF C 15-100 — Installations électriques basse tension
1. NF C 14-100 — Branchements basse tension
1. NF S 61-932 — Systèmes de sécurité incendie (SSI)
1. CONSUEL — Attestation de conformité avant mise sous tension
[Ajoutez les normes citées par le CCTP]
8. Planning prévisionnel et gestion des délais
Phasage, jalons contractuels, marges, gestion des aléas et des intempéries.
[À compléter avec les informations de votre entreprise]
9. Démarche qualité et contrôles
Autocontrôles, points d'arrêt, traitement des non-conformités, documents de suivi.
[À compléter avec les informations de votre entreprise]
10. Hygiène, sécurité et prévention
Analyse des risques du lot, mesures de prévention, accueil sécurité, coordination SPS.
[À compléter avec les informations de votre entreprise]
11. Démarche environnementale et gestion des déchets
Tri à la source, filières de valorisation, traçabilité, réduction des nuisances.
[À compléter avec les informations de votre entreprise]
12. Références similaires
3 à 5 références réelles et comparables : client, lieu, année, montant, nature.
[N'indiquez que des références réellement exécutées]
Annexe — points de vigilance propres au lot
1. Listez nominativement les habilitations (B1V, B2V, BR, BC) de l'équipe affectée : c'est un point de contrôle systématique de l'acheteur.
1. Décrivez la procédure de consignation pour les travaux sur installations existantes — site occupé ou rénovation.
1. Prévoyez la coordination SSI si le lot comporte de la détection incendie : le coordinateur SSI validera vos raccordements.
1. Mentionnez l'équilibrage des phases et la sélectivité des protections : signes distinctifs d'un mémoire d'électricien sérieux.
1. Anticipez les délais d'approvisionnement des tableaux et de l'appareillage dans votre planning (souvent 4 à 6 semaines).
Annexe — exemples de formulations
Sécurité
Avant toute intervention sur une installation existante, une procédure de consignation sera mise en œuvre par notre chargé de consignation habilité BC. Une vérification d'absence de tension (VAT) sera systématiquement réalisée au point de travail.
Méthodologie
Les câbles courants forts chemineront sur chemins de câbles métalliques dédiés, séparés des courants faibles par un espacement minimal de 30 cm conformément à la NF C 15-100. Chaque câble sera repéré à ses deux extrémités par étiquettes gravées reprenant la codification des schémas.
Ces formulations sont des exemples à adapter : ne les déposez jamais telles quelles, un acheteur reconnaît immédiatement un texte générique.
