MÉMOIRE TECHNIQUE
Lot Plomberie / CVC — [Nom de l'opération / du marché]
[Nom de votre entreprise] — [SIRET] — [Lot concerné]
Modèle gratuit proposé par BatiRedac (batiredac.com/modele-memoire-technique/plomberie-chauffage). Remplacez chaque consigne par votre contenu et alignez les sections sur les critères du règlement de consultation. Supprimez cette ligne avant dépôt.
1. Présentation de l'entreprise
Identité, historique, effectifs, chiffre d'affaires, zone d'intervention.
[À compléter avec les informations de votre entreprise]
2. Qualifications et assurances
Qualifications attendues sur ce type de lot (joindre les certificats en cours de validité) :
1. Qualibat 5111/5112 — Plomberie sanitaire — technicité courante/confirmée
1. RGE QualiPAC — pompes à chaleur (si équipements concernés)
1. Professionnel Gaz — attestation PG pour les travaux gaz
1. Décennale — attestation d'assurance en cours de validité
[Références de vos certificats et attestations d'assurance]
3. Compréhension du projet et des enjeux
Reformulez le contexte du marché et identifiez 3 à 5 enjeux issus du CCTP.
[À compléter avec les informations de votre entreprise]
4. Moyens humains affectés
Effectif dédié, qualifications et rôle de chacun. Trame type pour ce métier :
1. Conducteur de travaux (BTS FED / 10 ans d'expérience) — Études, synthèse, interface MOE et bureau de contrôle
1. Chef d'équipe plombier (N4, SST, attestation PG) — Encadrement, essais, mise en service
1. Plombiers-chauffagistes (N3, brasage agréé) — Réseaux, appareils, calorifugeage
1. Aide-monteur (N2) — Approvisionnements, percements, supports
[Nom, ancienneté et disponibilité de chaque intervenant]
5. Moyens matériels dédiés
Matériel affecté au chantier, en propre ou en location, et matériel de secours.
Façonnage et assemblage
1. Sertisseuses électro-portatives multicouche et cuivre
1. Postes de brasage et soudure, cintreuses
1. Filières électriques pour acier galvanisé
Essais et mise en service
1. Pompes d'épreuve hydraulique avec manomètres étalonnés
1. Analyseur de combustion, débitmètres pour équilibrage
1. Caméra d'inspection pour réseaux d'évacuation
Levage et manutention
1. Gerbeurs et diables monte-escaliers pour équipements lourds
1. Échafaudages roulants pour réseaux en plafond
[Complétez avec vos matériels réellement mobilisés]
6. Méthodologie d'exécution détaillée
Section la plus notée : comment vous exécutez concrètement les travaux du CCTP.
Préparation et réservations
Plans d'exécution et de réservations soumis au visa, synthèse avec les autres corps d'état, traçage des réseaux, percements avec carottage et rebouchage coupe-feu au droit des traversées (calfeutrement conforme au PV du procédé).
[Adaptez au chantier : quantités, cadences, points singuliers]
Pose des réseaux et des équipements
Mise en œuvre des réseaux EF/ECS, chauffage et évacuations (cuivre, multicouche ou PER selon CCTP), supportage anti-vibratile, respect des pentes d'évacuation, pose des appareils sanitaires et des générateurs, calorifugeage des réseaux selon la classe exigée.
[Adaptez au chantier : quantités, cadences, points singuliers]
Essais et désinfection
Épreuve hydraulique de tous les réseaux à 1,5 fois la pression de service (maintien sans chute mesurable) avant fermeture des gaines et faux plafonds, rinçage puis désinfection des réseaux d'eau sanitaire avec analyse bactériologique avant mise en service.
[Adaptez au chantier : quantités, cadences, points singuliers]
Mise en service et réception
Remplissage et purge des installations, réglage et équilibrage des réseaux de chauffage (débits conformes aux notes de calcul), mise en service des générateurs par technicien qualifié, formation de l'exploitant et remise du DOE avec PV d'essais et notices.
[Adaptez au chantier : quantités, cadences, points singuliers]
7. Normes et textes de référence
1. NF DTU 60.1 — Plomberie sanitaire pour bâtiments
1. NF DTU 60.5 — Canalisations en cuivre
1. NF DTU 65.10 — Canalisations d'eau chaude et froide sous pression
1. Arrêté du 30/11/2005 — Température de l'eau chaude sanitaire
[Ajoutez les normes citées par le CCTP]
8. Planning prévisionnel et gestion des délais
Phasage, jalons contractuels, marges, gestion des aléas et des intempéries.
[À compléter avec les informations de votre entreprise]
9. Démarche qualité et contrôles
Autocontrôles, points d'arrêt, traitement des non-conformités, documents de suivi.
[À compléter avec les informations de votre entreprise]
10. Hygiène, sécurité et prévention
Analyse des risques du lot, mesures de prévention, accueil sécurité, coordination SPS.
[À compléter avec les informations de votre entreprise]
11. Démarche environnementale et gestion des déchets
Tri à la source, filières de valorisation, traçabilité, réduction des nuisances.
[À compléter avec les informations de votre entreprise]
12. Références similaires
3 à 5 références réelles et comparables : client, lieu, année, montant, nature.
[N'indiquez que des références réellement exécutées]
Annexe — points de vigilance propres au lot
1. Les essais en pression avant fermeture des gaines sont le point de contrôle n°1 : donnez la valeur d'épreuve et le mode de traçabilité (PV par tronçon).
1. Traitez explicitement le risque légionelles : température de production et de distribution ECS, bras morts évités, désinfection avant livraison.
1. Précisez le traitement acoustique : colliers isophoniques, fourreaux aux traversées, vitesses d'eau limitées — exigence croissante des CCTP logement.
1. Détaillez le calfeutrement coupe-feu des traversées de parois : les bureaux de contrôle le vérifient systématiquement.
1. Si le marché comporte du gaz, joignez l'attestation Professionnel Gaz et décrivez le certificat de conformité remis en fin de travaux.
Annexe — exemples de formulations
Essais
L'ensemble des réseaux sera éprouvé hydrauliquement à 1,5 fois la pression de service pendant 2 heures minimum, avant fermeture des gaines techniques et faux plafonds. Chaque épreuve fera l'objet d'un procès-verbal contradictoire joint au dossier qualité.
Hygiène ECS
La production d'eau chaude sanitaire sera réglée à 55 °C minimum, avec distribution maintenue au-dessus de 50 °C en tout point du bouclage conformément à l'arrêté du 30 novembre 2005. Un rinçage et une désinfection des réseaux seront réalisés avant mise en service, avec analyse bactériologique.
Ces formulations sont des exemples à adapter : ne les déposez jamais telles quelles, un acheteur reconnaît immédiatement un texte générique.
